{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["FDL","import- export","CFG"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":93,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"FDL","index":0,"n_rows":126,"n_cols":46,"rows_kept":126,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["APPALTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - N° GARA S.A. 7517629 - LOTTO FUNZIONALE 2 - ZONA OVEST CIG 800962252B"]
[]
["Foglio di lavoro del 22/02/2018"]
[]
["Campione","Descrizione","Data Consegna","Cod Parametro","Prova","Cod Metodo","Metodo","Cod Tecnica","Un Misura","Lim Minimo","V G","Lim Max","Risultato","Incertezza","Data Inizio Prova","Data Fine Prova","Richiedente","COMMESSA","Tipo campione","Comune","Impianto","Codice produttore","Luogo prelievo","codice prelievo","Tipo Controllo","Data Prelievo","Ora prelievo","Procedura campionamento","Prelevatore","data inizio campionamento","Ora inizio campionamento","data fine campionamento","Ora fne campionamento","modalità campionamento","specifiche campionamento","Profilo campione","Limite da applicare","note generica","note campionamento","Note Analisi","codice lab esterno","data rdp lab esterno","eventuali note da lab esterno","Aliquote","Ordine","Tipo"]
["1801078-001","acque reflue","05/03/2018","1000011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"250",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","ingresso impianto","AR0170201U0004","verifica gestionale","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassi e oli IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801078-001","acque reflue","05/03/2018","1000012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"500",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","ingresso impianto","AR0170201U0004","verifica gestionale","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassi e oli IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801078-001","acque reflue","05/03/2018","1000013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","ingresso impianto","AR0170201U0004","verifica gestionale","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassi e oli IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801078-001","acque reflue","05/03/2018","1000039","Grassi e oli animali e vegetali","0038","APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"40",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","ingresso impianto","AR0170201U0004","verifica gestionale","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassi e oli IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","20","P"]
["1801078-001","acque reflue","05/03/2018","1000040","Grassi e oli totali","0039","APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","ingresso impianto","AR0170201U0004","verifica gestionale","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassi e oli IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","25","P"]
["1801078-001","acque reflue","05/03/2018","1000041","Idrocarburi totali","0040","APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"10",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","ingresso impianto","AR0170201U0004","verifica gestionale","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassi e oli IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","30","P"]
["1801079-001","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"60",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","uscita finale","AR0170209U0004","controllo","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","\tcampionamento di un’un aliquota da 200 ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassie e oli OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 Tab 2 >100 <400 AE",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801079-001","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"160",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","uscita finale","AR0170209U0004","controllo","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","\tcampionamento di un’un aliquota da 200 ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassie e oli OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 Tab 2 >100 <400 AE",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801079-001","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"80",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","uscita finale","AR0170209U0004","controllo","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","\tcampionamento di un’un aliquota da 200 ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassie e oli OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 Tab 2 >100 <400 AE",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801079-001","acque reflue","05/03/2018","1020039","Grassi e oli animali e vegetali","0038","APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"20",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","uscita finale","AR0170209U0004","controllo","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","\tcampionamento di un’un aliquota da 200 ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassie e oli OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 Tab 2 >100 <400 AE",null,null,null,null,null,null,"1","20","P"]
["1801079-001","acque reflue","05/03/2018","1020040","Grassi e oli totali","0039","APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","uscita finale","AR0170209U0004","controllo","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","\tcampionamento di un’un aliquota da 200 ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassie e oli OUT APPALTATORE",null,null,null,null,null,null,null,"1","25","P"]
["1801079-001","acque reflue","05/03/2018","1020041","Idrocarburi totali","0040","APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II03","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Acqualunga","DP01702002","uscita finale","AR0170209U0004","controllo","2018-02-22","09:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-22","09:00:00","2018-02-22","12:00:00","medio 3h","\tcampionamento di un’un aliquota da 200 ml ogni 15 min"," Tab 1 + grassie e oli OUT APPALTATORE",null,null,null,null,null,null,null,"1","30","P"]
["1801080-001","acque reflue","05/03/2018","1000011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"250",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II01","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Capoluogo Nuovo","DP01702007","ingresso impianto","AR0170201U0007","verifica gestionale","2018-02-22","10:15:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 20 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801080-001","acque reflue","05/03/2018","1000012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"500",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II01","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Capoluogo Nuovo","DP01702007","ingresso impianto","AR0170201U0007","verifica gestionale","2018-02-22","10:15:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 20 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801080-001","acque reflue","05/03/2018","1000013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II01","ingresso depuratore","BORGO S. GIACOMO","depuratore Capoluogo Nuovo","DP01702007","ingresso impianto","AR0170201U0007","verifica gestionale","2018-02-22","10:15:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 20 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801081-001","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"25",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II01","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Capoluogo Nuovo","DP01702007","uscita finale","AR0170209U0007","controllo","2018-02-22","10:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni  20 m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801081-001","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"125",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II01","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Capoluogo Nuovo","DP01702007","uscita finale","AR0170209U0007","controllo","2018-02-22","10:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni  20 m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801081-001","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"35",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D020II01","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BORGO S. GIACOMO","depuratore Capoluogo Nuovo","DP01702007","uscita finale","AR0170209U0007","controllo","2018-02-22","10:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni  20 m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801082-001","acque reflue","05/03/2018","1000011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",8,null,"250",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D026II00","ingresso depuratore","BRANDICO","depuratore comunale","DP01702601","ingresso impianto","AR0170261U0001","verifica gestionale","2018-02-22","12:05:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 6 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801082-001","acque reflue","05/03/2018","1000012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"500",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D026II00","ingresso depuratore","BRANDICO","depuratore comunale","DP01702601","ingresso impianto","AR0170261U0001","verifica gestionale","2018-02-22","12:05:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 6 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801082-001","acque reflue","05/03/2018","1000013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D026II00","ingresso depuratore","BRANDICO","depuratore comunale","DP01702601","ingresso impianto","AR0170261U0001","verifica gestionale","2018-02-22","12:05:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 6 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801083-001","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"25",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D026II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BRANDICO","depuratore comunale","DP01702601","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170269U0001","controllo","2018-02-22","12:05:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 6  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801083-001","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"125",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D026II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BRANDICO","depuratore comunale","DP01702601","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170269U0001","controllo","2018-02-22","12:05:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 6  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801083-001","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"35",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D026II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","BRANDICO","depuratore comunale","DP01702601","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170269U0001","controllo","2018-02-22","12:05:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 6  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801086-001","acque reflue","05/03/2018","1000011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"250",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D099II00","ingresso depuratore","MAIRANO","depuratore comunale","DP01709901","ingresso impianto (pozzo pompe)","AR0170991U0001","verifica gestionale","2018-02-22","11:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 7 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801086-001","acque reflue","05/03/2018","1000012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"500",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D099II00","ingresso depuratore","MAIRANO","depuratore comunale","DP01709901","ingresso impianto (pozzo pompe)","AR0170991U0001","verifica gestionale","2018-02-22","11:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 7 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801086-001","acque reflue","05/03/2018","1000013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D099II00","ingresso depuratore","MAIRANO","depuratore comunale","DP01709901","ingresso impianto (pozzo pompe)","AR0170991U0001","verifica gestionale","2018-02-22","11:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 7 m3"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801087-001","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"25",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D099II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","MAIRANO","depuratore comunale","DP01709901","uscita finale (uscita sedimentatore)","AR0170999U0001","controllo","2018-02-22","11:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 7  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801087-001","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"125",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D099II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","MAIRANO","depuratore comunale","DP01709901","uscita finale (uscita sedimentatore)","AR0170999U0001","controllo","2018-02-22","11:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 7  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801087-001","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"35",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D099II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","MAIRANO","depuratore comunale","DP01709901","uscita finale (uscita sedimentatore)","AR0170999U0001","controllo","2018-02-22","11:25:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 7  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801090-001","acque reflue","05/03/2018","1000011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"250",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D159II01","ingresso depuratore","QUINZANO","depuratore comunale","DP01715901","ingresso impianto (pozzo pompe)","AR0171591U0001","verifica gestionale","2018-02-22","09:45:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","\tCampionamento in condizioni di tempo variabile di un'aliquota da 200 ml: h 6-9 ogni 10', h 9-12 ogni 20', h 12-15 ogni 10', h 15-18 ogni 20', h 18-21 ogni 10', h 21-24 ogni 20', h 0-6 ogni 30'"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801090-001","acque reflue","05/03/2018","1000012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"500",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D159II01","ingresso depuratore","QUINZANO","depuratore comunale","DP01715901","ingresso impianto (pozzo pompe)","AR0171591U0001","verifica gestionale","2018-02-22","09:45:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","\tCampionamento in condizioni di tempo variabile di un'aliquota da 200 ml: h 6-9 ogni 10', h 9-12 ogni 20', h 12-15 ogni 10', h 15-18 ogni 20', h 18-21 ogni 10', h 21-24 ogni 20', h 0-6 ogni 30'"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801090-001","acque reflue","05/03/2018","1000013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D159II01","ingresso depuratore","QUINZANO","depuratore comunale","DP01715901","ingresso impianto (pozzo pompe)","AR0171591U0001","verifica gestionale","2018-02-22","09:45:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","\tCampionamento in condizioni di tempo variabile di un'aliquota da 200 ml: h 6-9 ogni 10', h 9-12 ogni 20', h 12-15 ogni 10', h 15-18 ogni 20', h 18-21 ogni 10', h 21-24 ogni 20', h 0-6 ogni 30'"," TAB 1 IN APPALTATORE","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801091-001","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"25",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D159II01","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","QUINZANO","depuratore comunale","DP01715901","uscita finale","AR0171599U0001","controllo","2018-02-22","09:55:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tCampionamento in condizioni di tempo variabile di un'aliquota da 200 ml: h 6-9 ogni 10', h 9-12 ogni 20', h 12-15 ogni 10', h 15-18 ogni 20', h 18-21 ogni 10', h 21-24 ogni 20', h 0-6 ogni 30'"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801091-001","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"125",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D159II01","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","QUINZANO","depuratore comunale","DP01715901","uscita finale","AR0171599U0001","controllo","2018-02-22","09:55:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tCampionamento in condizioni di tempo variabile di un'aliquota da 200 ml: h 6-9 ogni 10', h 9-12 ogni 20', h 12-15 ogni 10', h 15-18 ogni 20', h 18-21 ogni 10', h 21-24 ogni 20', h 0-6 ogni 30'"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801091-001","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"35",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D159II01","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","QUINZANO","depuratore comunale","DP01715901","uscita finale","AR0171599U0001","controllo","2018-02-22","09:55:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tCampionamento in condizioni di tempo variabile di un'aliquota da 200 ml: h 6-9 ogni 10', h 9-12 ogni 20', h 12-15 ogni 10', h 15-18 ogni 20', h 18-21 ogni 10', h 21-24 ogni 20', h 0-6 ogni 30'"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000001","Ammoniaca (NH4)","0324_E","APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"30",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","5","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000002","Azoto Kjeldahl (TKN)","0005","APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ",null,null,null,null,null,null,null,"2","10","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000003","Azoto nitrico (N-NO3)","0008","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110 B",null,"mg/l",null,null,"30",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","15","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000004","Azoto nitroso (N-NO2)","0009_E","APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003","03","mg/l",null,null,"0,6",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","20","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000005","Azoto totale (N)","0138_E","UNI 11658:2016",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","25","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000006","Cloruri (Cl)","0008","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110 B",null,"mg/l",null,null,"1200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","30","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000007","Conducibilità a 25°C","0013_E","APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003",null,"µS/cm",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","35","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000008","Fosforo totale (P)","0014_E","APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"10",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","40","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000010","pH","0016_E","APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003",null,"unità di pH","5,5",null,"9,5",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","45","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"250",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","50","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"500",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","55","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000034","Solfati (SO4)","0033","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110B",null,"mg/l",null,null,"1000",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","60","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","65","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000015","Tensioattivi anionici (MBAS)","0021_E","APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","70","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000017","Tensioattivi non ionici","0025","MP 451 rev0 2009",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","75","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000016","Tensioattivi cationici","0135_E","DIN 38409-20",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","80","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000018","Tensioattivi totali\n","0136_E","APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + DIN 38409-20 + MP 451 rev 0 2009",null,"mg/l",null,null,"4",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","85","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000019","Alluminio (Al)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","90","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000025","Cromo VI","0030","APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"0,2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","95","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000024","Cromo totale (Cr)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"4",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","100","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000026","Ferro (Fe)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"4",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","105","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000027","Manganese (Mn)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"4",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","110","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000029","Nichel (Ni)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"4",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","115","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000033","Rame (Cu)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"0,4",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","120","P"]
["1801092-001","acque reflue","05/03/2018","1000035","Zinco (Zn)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"1",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","ingresso depuratore","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","ingresso impianto","AR0171861U0002","verifica gestionale","2018-02-22","14:00:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","03:00:00","2018-02-22","03:00:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 100 ml ogni 60 m3"," OUT ARPA CHIMICI IN APPALTATORE / OUT ARPA METALLI IN APPALTATORE ","criteri di accettabilità richiesti dal gestore DLA01 rev 1.0",null,null,null,null,null,null,"2","125","P"]
["1801093-001","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"10",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","controllo","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," TAB 1+2 OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801093-001","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"60",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","controllo","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," TAB 1+2 OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801093-001","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"15",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","controllo","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," TAB 1+2 OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801093-001","acque reflue","05/03/2018","1020005","Azoto totale (N)","0138_E","UNI 11658:2016",null,"mg/l",null,null,"15",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","controllo","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," TAB 1+2 OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","20","P"]
["1801093-001","acque reflue","05/03/2018","1020008","Fosforo totale (P)","0014_E","APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"1",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","controllo","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," TAB 1+2 OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","25","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020001","Ammoniaca (NH4)","0324_E","APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"15",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020002","Azoto Kjeldahl (TKN)","0005","APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE",null,null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020003","Azoto nitrico (N-NO3)","0008","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110 B",null,"mg/l",null,null,"20",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020004","Azoto nitroso (N-NO2)","0009_E","APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003","03","mg/l",null,null,"0,6",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","20","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020005","Azoto totale (N)","0138_E","UNI 11658:2016",null,"mg/l",null,null,"15",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","25","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020006","Cloruri (Cl)","0008","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110 B",null,"mg/l",null,null,"1200",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","30","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020007","Conducibilità a 25°C","0013_E","APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003",null,"µS/cm",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE",null,null,null,null,null,null,null,"1","35","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020008","Fosforo totale (P)","0014_E","APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"1",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","40","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020010","pH","0016_E","APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003",null,"unità di pH","5,5",null,"9,5",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","45","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"10",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","50","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"60",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","55","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020034","Solfati (SO4)","0033","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110B",null,"mg/l",null,null,"1000",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","60","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"15",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","LR n° 3 24/03/2006 tab 5 >50000<100000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","65","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020015","Tensioattivi anionici (MBAS)","0021_E","APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","70","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020017","Tensioattivi non ionici","0025","MP 451 rev0 2009",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","75","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020016","Tensioattivi cationici","0135_E","DIN 38409-20",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","80","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020018","Tensioattivi totali\n","0136_E","APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + DIN 38409-20 + MP 451 rev 0 2009",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","85","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020019","Alluminio (Al)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"1",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","90","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020025","Cromo VI","0030","APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"0,2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","95","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020024","Cromo totale (Cr)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","100","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020026","Ferro (Fe)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","105","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020027","Manganese (Mn)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","110","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020029","Nichel (Ni)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","115","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020033","Rame (Cu)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"0,1",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","120","P"]
["1801093-002","acque reflue","05/03/2018","1020035","Zinco (Zn)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,"0,5",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D186II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","TORBOLE","depuratore Intercomunale","DP01718602","uscita finale","AR0171869U0002","verifica autorizzazioni","2018-02-22","14:20:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Fausto Peri","2018-02-21","09:00:00","2018-02-22","09:00:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 60  m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato5, Tab.3 per scarico in corpo idrico superficiale",null,null,null,null,null,null,"1","125","P"]
["1801094-002","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"25",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D147II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","PONCARALE","depuratore Via Roma","DP01714701","uscita finale (uscita clorazione)","AR0171479U0001","CC ARPA","2018-02-22","10:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","10:45:00","2018-02-22","10:45:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 25  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801094-002","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"125",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D147II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","PONCARALE","depuratore Via Roma","DP01714701","uscita finale (uscita clorazione)","AR0171479U0001","CC ARPA","2018-02-22","10:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","10:45:00","2018-02-22","10:45:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 25  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801094-002","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"35",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D147II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","PONCARALE","depuratore Via Roma","DP01714701","uscita finale (uscita clorazione)","AR0171479U0001","CC ARPA","2018-02-22","10:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","10:45:00","2018-02-22","10:45:00","medio 24h","\tcampionamento di un’aliquota da 200 ml ogni 25  m3"," TAB 1 OUT APPALTATORE","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020001","Ammoniaca (NH4)","0324_E","APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","5","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020002","Azoto Kjeldahl (TKN)","0005","APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","10","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020003","Azoto nitrico (N-NO3)","0008","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110 B",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","15","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020004","Azoto nitroso (N-NO2)","0009_E","APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003","03","mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","20","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020005","Azoto totale (N)","0138_E","UNI 11658:2016",null,"mg/l",null,null,"15",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST","LR n° 3 24/03/2006 Tab 6 >10000<50000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","25","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020006","Cloruri (Cl)","0008","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110 B",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","30","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020007","Conducibilità a 25°C","0013_E","APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003",null,"µS/cm",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","35","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020008","Fosforo totale (P)","0014_E","APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"2",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST","LR n° 3 24/03/2006 Tab 6 >10000<50000 AE",null,null,null,null,null,null,"1","40","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020010","pH","0016_E","APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003",null,"unità di pH",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","45","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020011","Richiesta biochimica di ossigeno - BOD 5","0323_E","UNI EN 1899-1 2001",null,"mg/l",null,null,"25",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","50","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020012","Richiesta chimica di ossigeno - COD","0042","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 5220 D",null,"mg/l",null,null,"125",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","55","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020034","Solfati (SO4)","0033","APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 4110B",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","60","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020013","Solidi sospesi totali (SST)","0019_E","APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,"35",null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST","DLgs152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 parte terza, allegato 5, Tab. 1",null,null,null,null,null,null,"1","65","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020015","Tensioattivi anionici (MBAS)","0021_E","APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","70","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020017","Tensioattivi non ionici","0025","MP 451 rev0 2009",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","75","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020016","Tensioattivi cationici","0135_E","DIN 38409-20",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","80","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020018","Tensioattivi totali\n","0136_E","APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + DIN 38409-20 + MP 451 rev 0 2009",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","85","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020019","Alluminio (Al)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","90","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020025","Cromo VI","0030","APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","95","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020024","Cromo totale (Cr)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","100","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020026","Ferro (Fe)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","105","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020027","Manganese (Mn)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","110","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020029","Nichel (Ni)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","115","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020033","Rame (Cu)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","120","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020035","Zinco (Zn)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","125","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020023","Cadmio (Cd)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","130","P"]
["1801095-002","acque reflue","05/03/2018","1020032","Piombo (Pb)","0028","EPA 3015A 2007+EPA 6010D 2014",null,"mg/l",null,null,null,null,null,null,null,"ACQUE BRESCIANE SRL - SII - DEP","D072II00","acqua di scarico in corpo idrico superficiale","FLERO","depuratore comunale","DP01707201","uscita finale (uscita clorazione)","AR0170729U0001","CC ARPA","2018-02-22","09:30:00","APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003","Giorgio Sganzerla","2018-02-21","09:45:00","2018-02-22","09:45:00","medio 24h","campionamento di un'aliquota da 200ml ogni 30 m3"," OUT ARPA CHIMICI OUT APPALTATORE / OUT ARPA METALLI OUT APPALTATORE /  + Parametri Aggiuntivi LAB EST",null,null,null,null,null,null,null,"1","135","P"]

{"sheet":"import- export","index":1,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2]]}
["APPALTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - N° GARA S.A. 7517629 - LOTTO FUNZIONALE 2 - ZONA OVEST CIG 800962252B"]
[]
["COLONNE DATI  DA "]
["IMPORTARE NEL LIMS DELL'APPALTATORE","NOTE esplicative","RESTITUIRE A CURA DELL'APPALTATORE","NOTE esplicative"]
["Campione",null,"Risultato"]
["Data Consegna","data consegna FDL e RDP","Incertezza"]
["Prova",null,"Data Inizio Prova"]
["Metodo",null,"Data Fine Prova"]
["Un Misura",null,"nota generica (note che escono sul RDP)","qualsiasi nota che è uscito o deve uscire sul RDP (es.trasporto non conforme; analisi compromessa per contenitore non integro ecc)"]
["Lim Minimo",null,"codice lab esterno"]
["Lim Max",null,"data rdp lab esterno"]
["Richiedente",null,"eventuali note da lab esterno ","eventuali note dal lab esterno ad Acque Bresciane che non risultano sul RDP "]
["COMMESSA"]
["Tipo campione"]
["Comune"]
["Impianto"]
["Luogo prelievo"]
["codice prelievo"]
["Tipo Controllo"]
["Data Prelievo"]
["Ora prelievo"]
["Procedura campionamento"]
["Prelevatore"]
["data inizio campionamento"]
["Ora inizio campionamento"]
["data fine campionamento"]
["Ora fne campionamento"]
["modalità campionamento"]
["specifiche campionamento"]
["Profilo campione"]
["Limite da applicare"]
["note generica","se presente deve uscire sul RDP"]

{"sheet":"CFG","index":2,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[8,0,8,1],[5,0,5,1],[42,0,42,2]]}
["Configurazione del foglio Excel Lineare"]
[]
["Per il corretto funzionamento è necessario che il foglio 1 si chiami \"FDL\", che il foglio 2 si chiami \"CFG\" e che il foglio 3 si chiami \"OPERATORI\""]
["Le celle di configurazione colonna con sfondo rosso sono obbligatorie"]
[]
["Configurazione Creazione"]
["Riga dalla quale partire ad inserire le prove",5]
[]
["Configurazione Colonne",null,null,"Applica Formato (mettere una X)",null,"Formato da assegnare alla colonna"]
["Colonna Ordine",45]
["Colonna Cod.Par.",4]
["Colonna Prova",5,null,null,null,"Prova"]
["Colonna Cod.Metodo",6]
["Colonna Metodo",7,null,null,null,"Metodo"]
["Colonna Nome Variabile",5]
["Colonna Codice Tecnica di Prova",8]
["Colonna Descrizione Tecnica di Prova",11]
["Colonna Un.Mis.",9]
["Colonna LOQ",14]
["Colonna Lim.Min",10]
["Colonna Valore Guida",11]
["Colonna Lim.Max",12]
["Colonna Codice Campione",1]
["Colonna Descrizione Campione",2]
["Colonna Data Consegna",3]
["Colonna Priorità",4]
["Colonna Tipologia di Risultato (R=Risultato prova o V=Variabile per Formula)",46]
["Colonna Risultato",13,null,null,null,123]
["Colonna Data Inizio Prova",15]
["Colonna Data Fine Prova",16]
["Colonna Operatore",18]
["Colonna Strumento",12]
["Colonna Incertezza",14,null,null,null,2054]
["Colonna Dati aggiuntivi",24]
["Id modalità campionamento ",1]
["Id specifiche campionamento ",2]
["Tipo nota per Nota campionamento","Campionamento"]
["Tipo nota per Note Analisi","Note analisi"]
[]
[]
["Formato cella Risultati Variabili",null,null,null,null,123]
[]
["Configurazione Titoli"]
[null,"Riga","Colonna",null,null,"Formato Celle Titolo"]
["Cella Titolo FDL",1,1,null,null,"Titolo"]
["Cella Data Creazione",2,2,null,null,"2015-01-01"]
[]
["IN COMPILAZIONE"]